SOS alert way (SOS3 )

\*HQ,000,S71,085902,09,3# 1:SMS 2:calling 3: SMS+ calling

move alert setting （move123456 300 )

\*HQ,000,S71,085902,10,300# 300m

overspeed alert setting (spd080 )

\*HQ,000,S71,085902,11,80# 80 km/h

turn off GPRS setting (gprs1 /gprs0)

\*HQ,000,S71,085902,12,0#

mornitor function setting (222 device calling back )

\*HQ,0000,R8,212439,number#

restart device ( rst )

\*HQ,0000,R1,212439#

format the device (begin123456 / format )

\*HQ,000,S71,085902,13,format#

time zone setting (timezone123456 -8 )

\*HQ,000,S71,085902,15,-8# -8 zonetime

mornitor /tracker mode (mornitor123456 / tracker123456 )

\*HQ,000,S71,085902,17,1# 1 is monitor mode 0 is tracker mode

auto armed time (acclt,600 / accrt,20 )

\*HQ,000,S71,085902,20,600# auto armed time 600s the value range 0---3600 S

\*HQ,000,S71,085902,21,20# disarmed delay 20 S the vaule range 0---3600 S

report interval (run,60 )

\*HQ,000,S71,085902,22,60# 60 S

Turn on the Static hearbeat data (GPRSON123456,1 GPRSON123456,0)

\*HQ,0000000000,S71,085902,42,1#

\*HQ,0000000000,S71,085902,42,0#

IP and port setting

SMS and GPRS :adminip123456 xxxxxxxx xxxxx